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Beklager den sene tilbakemeldingen!

Vi viser til mottatt underlag for boligen på ” Villmarkstoppen”, og har gleden av å komme med følgende overordnede tilbud og beskrivelse på CENTROL i forbindelse med prosjektet. Dette er en enkel pakke, som kan brukes som utgangspunkt for den videre prosjektering. 

Tilbudet bygger på følgende forutsetninger:

· I det tilbudet ligger følgende funksjoner:

· Styrepaneler i alle rom, i enkel RS16 plast utførelse i alle rom. Bevegelsesføler i bod og på vaskerom, termostater i samme utførelse

· alle manuelle funksjoner(lys- og stikksoner) som av/på og manuell lysdemping. Vi vet ikke hvor det er tenkt lysdemping, men det er naturlig på bad, i stue, på kjøkken og kanskje i gang. Vi har forøvrig dimmere for elle ”anledninger”..

· hjemme-/dagfunksjon som setter huset i et valgt scenarie/setting (enkelt programmerbar, evt. på bryterpanel) – for eksempel lys soverom, gang, bad og kjøkken på eller lignende. Hovedpanel i entre og på hovedsoverom
· borte-/nattfunksjon som setter huset i et valgt scenarie/setting (enkelt programmerbar, evt. på bryterpanel) – gjerne alt lys inne slås av, og utelys på eller lignende. Hovedpanel i entre og på hovedsoverom
· Varmestyringen er basert på kabler, vannbåren varme, ovner eller annet. Våte termostater/effektregulatorer takler alle typer oppvarming…

· NB!
Hvis man ønsker at varme skal starte x timer før man står opp/kommer hjem, bør man velge CENTROL Smartpanel med Hjemme-, Ute- og Bortefunksjon for maksimal enøk og komfort satt i system i entre/hall.

· samlet kvalifiserer utstyret til lånetilskudd fra Husbanken/Enova, som HMS-tiltak , med inntil 80.000,- kr, hvis man også installerer innbruddsalarm som kobles opp mot styringssystemets hjemme, ute, natt og dagfunksjoner.

· Helt til slutt (vedlegg) er det satt opp noen tilleggsfunksjoner det er mulighet for, med de aktuelle prisene på disse. Ta kontakt hvis De lurer på noe.

NB! Dette er en generell beskrivelse, som kun viser hvordan vi tenker og har ikke direkte relevans til Deres bolig.

Kjøkken

· 1 sone lys av/på i tak kjøkken (1-polt 16A)

· 1 sone lys av/på i innredning kjøkken (1-polt 16A)

· 1 sone stikk kjøkkenbenk av/på med timerfunksjon (1-polt 16A)

· 1 sone komfyrkurs av/på med timerfunksjon (1-polt 24A)

· styrepanel med 4 brytere, C4P (dobbelkammer veggboks) (5 par PT)
· termostat, CTR/RS16, for styring av kjøkken  (1-polt 16A) (enkel veggboks) (3 par PT)

Stue

· 2 soner lys/stikk stue av/på (1-polt 16A)

· styrepanel med 3 brytere, C3P (dobbelkammer veggboks) (4 par PT)
· termostat, CTR/RS16, for styring av stue (1-polt 16A) (enkel veggboks) (3 par PT)

Vaskerom
· Bevegelsesføler

· 1 sone lys/stikk speil/innredning av/på (2-polt 16A)

· styrepanel med 1 bryter, C1P (enkel veggboks) (2 par PT)

· termostat, CTR/RS16, for styring av varmekabel på bad (2-polt 16A) (enkel veggboks) (3 par PT)

Entre/hall
· 1 sone lys tak av/på (1-polt 16A)

· styrepanel med 3 brytere, C3P (med ”Hjemme-” og ”Borte-funksjon”, samt ”taklys”) (enkel veggboks) (4 par PT)

· termostat, CTR/RS16, for styring av vannbåren varme(enkel veggboks) (3 par PT)

Bod/disp

· 1 sone lys av/på (1-polt 16A)

· styrepanel med 1 bryter, C1P (enkel veggboks) (2 par PT)

WC

· 1 sone lys av/på (1-polt 16A)

· styrepanel med 1 bryter, C1P (enkel veggboks) (2 par PT)

Kontor

· 1 sone lys av/på (1-polt 16A)

· styrepanel med 1 bryter, C1P (enkel veggboks) (2 par PT)

Sov 1 (Hovedsoverom)
· 1 sone lys tak soverom av/på (1-polt 16A)

· styrepaneler med 3 brytere, C3P, ved dør og seng (med ”Natt-” og ”Dag-funksjon”, samt ”Taklys”) (enkle veggbokser) (4 par PT)

· termostat, CTR/RS16, for styring av vannbåren varme(enkel veggboks) (3 par PT)

Soverom 2
· 1 sone lys tak av/på (1-polt 16A)

· styrepanel med 1 bryter, C1P (enkel veggboks) (2 par PT)

· termostat, CTR/RS16, for styring av vannbåren varme(enkel veggboks) (3 par PT)

Soverom 3

· 1 sone lys tak av/på (1-polt 16A)

· styrepanel med 1 bryter, C1P (enkel veggboks) (2 par PT)

· termostat, CTR/RS16, for styring av vannbåren varme(enkel veggboks) (3 par PT)

Loftstue
· 1 sone lys tak av/på (1-polt 16A)

· styrepanel med 1 bryter, C1P (enkel veggboks) (2 par PT)

· termostat, CTR/RS16, for styring av vannbåren varme(enkel veggboks) (3 par PT)

Bad

· Dimsone lys tak/innredning, med 2 polt brudd

· 1 sone lys tak av/på (2 polt 16A)
· styrepanel med 1 bryter, C1P (enkel veggboks) (2 par PT)

· termostat, CTR/RS16, for styring av vannbåren varme(enkel veggboks) (3 par PT)

Utelys
· av/på via bevegelsesføler (CBD IP66) og rele (2 polt 16A)

Pris til installatør for en komplett løsning til Deres bolig, vil ligge på ca 20-22.000,- kr eks mva og montering. Dette er bare et anslag, da vi ikke ønsker å gi eksakte priser til andre enn elektroinstallatører.

Hvis prisen og løsningene ser interessante ut, kan vi settes i kontakt med Deres installatør, så lager vi sammen med han et komplett reelt forslag til en løsning.

Vi håper tilbudet er av interesse og hører gjerne fra Dem ved evt. spørsmål!

Med vennlig hilsen

CTM Utvikling AS

…………………………………………………………
terje@ctm.no

Terje Lillemo

Vedlegg

Paneler/betjeningsorganer:

· Disse finnes i flere utførelser og prisgrupper. Den rimeligste serien heter CP-serien og finnes i 1,2,3 og 6 knappers utførelse.

· CP-X serien har fra 1-3 brytere og har bedre trykkflate og punkt.

Både Cp- og CP-X serien leveres kun i hvit utførelse.

· Den serien som har størst utvalg er C-serien(eks C3, 3 knapper).

Denne finnes med 1,2,3,4,6,8,10 og 12 brytere og finnes i hvit, børstet stål, børstet messing, børstet aluminium og bronse. Alle disse har samme pris. Vi kan også lage oversiktspaneler over planløsning, med brytere og dioder innenfor hvert rom m.m.

Termostater/regulatorer for varme:

· I CENTROL systemet har vi utviklet en helt ny serie produkter for styring av varme. Disse takler ventiler for vannbåren varme, alle typer varmekabler og nye og gamle ovner. Disse kan leveres i samme utførelse og farge som panelene i C.serien.

Disse har display som viser innstilt og faktisk temparatur med svært enkel betjening.

Scenariesetting:

· Både dimmere og av/på funksjoner kan utstyres med scenariefunksjon. Dette gjør at man om morgenen f.eks. betjener daglysknapp på panel f.eks. ved sengen, som tenner en forhåndsprogrammert lyssetting. Man drar på jobb og betjener dagsenkefunksjon når man drar. Kosekveld foran Tv´en eller i godt selskap, hvorfor ikke sette koselysstemning, m.m.

Dette betjenes med 1 trykk og programmeres uten bruk av PC eller annet verktøy. Samme funksjon kan være på flere paneler.

Levende hus sentral:

· Hvis du drar hjemmefra og ønsker at det skal se ut som det er noen hjemme, sørger levende hus sentralen for å tenne grupper av lys, uten mønster. Dette kan virke innbruddsforebyggende.

Bevegelsessensorer:

· I alle rom du bare er innom i kortere tid, eller du har noe med deg inn eller ut(eks. vaskerom, boder, ganger etc.) bruker flere og flere bevegelsessensorer. Disse setter automatisk på lys når du kommer inn og slukker lyset etter fra 1 sek-15  min etter at du har gått ut. Dette er også et godt enøktiltak.

Persiennestyring:

· Hvis du ønsker å betjene motoriserte persienner e.l. via CENTROL panelet, er dette både rimelig og enkelt. Det må settes av 2 knapper på de panelene hvor du ønsker denne 

funksjonen.

IR styring:

· Alle funksjoner i CENTROL systemet kan styres via IR. Vi har styringer med 6, 12 eller 18 kanaler. Rimelig og komfortabel løsning, spesielt for stuen og andre oppholdsrom.

Skumringsbryter:

· Slår automatisk på utelyset ved mørkets frembrudd og av når det lysner av dag. Også med mulighet for avslag midt på natten og med deming av lyset. Kan overstyres om ønskelig.

Kodelås:

· Har du et kontor eller et annet rom hvor andre er uønsket? Hvorfor ikke installere CENTROL kodelåsmodul istedet for å bruke nøkler som kan mistes? Egen kode med fra 4 til 12 siffer.

Har De andre ønsker eller spørsmål? Ta kontakt!

Priser:

CENTROL systemet har lave priser i forhold til konkurrerende systemer. Det er et helnorskt system som gjør at vi også kan spesialtilpasse funksjoner ihht. Deres ønsker.

Prøv oss! 
Vi vet De blir fornøyd!

Mulige tilleggsfunksjoner:
· For mulighet til lagring av scenarier/lyssettinger med lysdemperne, må det påberegnes en kostnad på kr. 1.200,- pr. lysdempersone. Scenariene kan for eksempel være ”Middagsbelysning”, ”Kveldsbelysning”, ”Koselys”, ”Cognac-lys”, ”TV-/Filmlys” etc…

· CENTROL IR-pakke gir muligheten til å velge alle CENTROL-funksjoner fra f.eks sofakroken eller spisebordet etc. IR-pakken finnes i 6-18 kanaler, og med priser 

fra kr. 1.875,-

·  CENTROL Kommunikasjonssentral CGSM gir deg muligheten til å sende SMS/tekstmeldinger fra din GSM-mobiltelefon til huset for å utføre ønskede operasjoner fra hvor som helst i verden. I tillegg kan den gi deg alarmmeldinger på SMS fra innbruddsalarm, brannalarm, vannlekkasje etc. CGSM finnes i flere varianter med priser fra kr. 5.000,-
· MICROSAFE WLC, er et produkt som gjør det umulig å få vannlekkasje i boligen. Prinsippet er; kun vann når man trenger det. Det oppnås ved en normalt lukket ventil på hovedvanninntaket som åpnes av forskjellige typer ”behovsmeldere” i huset. Priser fra kr. 4.990,- 

For mer info – vennligst ta kontakt med CTM v/Per Kr. Mobeck

Dette er kun en lite utvalg av hvilke funksjoner man kan få med CENTROL. For mer informasjon om funksjoner, design/utseende, priser, muligheter etc. – vennligst ta kontakt med oss i CTM eller se www.centrol.no .




Tilbud på CENTROL-utstyr fra CTM Utvikling AS





Dato:��� 150404








Til:	Arne Henriksen


Att.:	


Epost:	arne@henriksens.net





Antall sider inkl. forside: 5
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